**Косилка смещаемая FERRI ME/MER 155**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 25-30 |
| Ширина среза, мм | 1550 |
| Общая ширина, мм | 1650 |
| Вес, кг | 180 |
| ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Скорость лопасти, м/сек | 45 |
| Количество ножей | 72 |
| Максимальный диаметр скашивания, мм | 15 |