**Прицепные почвенные фрезы для горных пород Agri-World – серия FRP-35**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | FPRDM-180.35; FPRDM-180.50; FPRDM-160.75 |
| Модификации | 1 – без собственного двигателя, 2 – с двигателем |
| Необходимая мощность, л.с. | До 800 л.с. |
| рабочая ширина, мм | 1600; 1800; 1600 |
| Общая ширина, мм | 2500 |
| рабочая глубина, мм | 350; 500; 700 |
| Вес, кг | 12000; 18000; 20000 |