
**Cнегоуборочный отвал** **Snow Service SRA/5**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | SRA/5-306 | SRA/5-326 | SRA/5-356 | SRA/5-380 |
| Вес, кг | 870 | 900 | 940 | 970 |
| Вес с гидроблоком, кг | 930 | 960 | 1000 | 1030 |
| Ширина, м | 3,06 | 3,26 | 3,56 | 3,80 |
| Высота, м | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Рабочая ширина, м | 2,51 | 2,68 | 2,92 | 3,12 |

**Базовая комплектация:**

* Сигнальные флажки;
* Стояночные опоры;
* Аккумулятор азота;
* Предохранительный клапан на системе наклона вправо/влево;
* Чистящий нож из износостойкой стали;
* Монтажная рама.

**Опции:**

* Габаритные огни;
* Регулируемые по высоте и наклону лыжи;
* Регулируемые по высоте опорные колеса;
* Дополнительные фары;
* Электрогидравлический блок с кабелем и кнопочным управлением;
* Дополнительный верхний отвал (высота 20 см);
* Резиновые брызговики.