**Почвенная фреза для каменистой земли – серия 3FSDP**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | 3FSDP-170.24 |
| Необходимая мощность, л.с. | 170-190 |
| рабочая ширина, мм | 1760 |
| Ширина ротора, мм | 1340 |
| рабочая глубина, мм | 400 |
| ВОМ, об/мин | 1000 |
| Вес, кг | 3100 |