Уважаемые господа!

Предлагаем Вашему вниманию трактор ТГ-170 и его модификации



Известная модификация промышленного бульдозера-болотохода, оснащенного механической трансмиссией. Мощный и надежный трактор приобрел широкую известность благодаря возможности его применения в различных сферах строительства: промышленного, с/х-ного и гидротехнического. Его активное использование на мелиоративных работах, а также при ирригации грунтов с мягкой подвижной структурой, где требуется совершенная надежная техника, стало незаменимым вот уже на протяжении нескольких десятков лет.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | ТГ-170МБ.01-2В4 |
| Двигатель | Д-180 (180 л.с.) |
| Количество опорных катков | 7 |
| Кабина | Шестигранная или четырехгранная |
| Трансмиссия (МТ) | Механическая |
| Тип цилиндров | Короткоходовые |
| Тип отвала (В4) | Прямой |
| Пусковой двигатель | есть |
| Маятниковое прицепное устройство | есть |

**Прямой отвал болотоходный (тип В4)**Ширина отвала, мм: 4260
Высота отвала, мм: 1350
Объем призмы волочения, м3:5,3
Масса оборудования, кг: 2870

предназначено для выполнения

землеройных работ на грунтах с пониженной несущей способностью.

**Маятниковое прицепное устройство (МПУ)**

Предназначено для особо тяжелых работ с реализацией полной силы тяги, развиваемой трактором при наличии динамических нагрузок со стороны прицепного орудия, для работы с прицепным оборудованием, требующим смещения точки прицепа от продольной оси.

**Гарантия: 12 месяцев**

**Срок поставки: 30-60 дней.**

**Цена: 7 254 000 рублей (цена указана с утилизационным сбором)**