**Универсальная почвенная фреза – серия FPR-07**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | FPR-160.07 |
| Необходимая мощность, л.с. | 90-110 |
| рабочая ширина, мм | 1600 |
| общая ширина, мм | 1990 |
| рабочая глубина, мм | 70 |
| ВОМ, об/мин | 750/1000 |
| Вес, кг | 1900 |