FLORIDA

 **полуавтоматическая рассадопосадочная**



**FLORIDA** - полуавтоматическая рассадопосадочная машина, предназначенная для высадки рассады, имеет секции параллелограммной формы, 6-и или 10-и чашечным распределителем рассады из ПВХ, трубопровод для спуска рассады с увеличенным диаметром из нерж.стали INOX, и поддерживающую гильотину. Имеются 2 модели **FLORIDA**: модель **STM** со стандартной рамой и модель **STDM** c двойной рамой. Производительность **FLORIDA** составляет до 4 000 растений в час на каждую секцию для 6-ти чашечной модели и до 6 000 растений в час для

10-ти чашечной модели.

Применение: Модель **FLORIDA** применяется для высадки любых типов кассетной рассады кубической и цилиндрической формы с торфяным кубиком. Эта машина предназначена для высадки табака, но может применяться и для салата, помидоров, капусты, и т. д.



**МОДЕЛЬ STM**

 **Стандартное оснащение:**

Жёсткая рама размером 150x100 мм; Трёхточечное устройство сцепления второй категории; Карусельный 6-ти чашечный серийный распределитель рассады на из ПВХ;

По заказу за доп. стоимость: 10-ти чашечный карусельный распределитель, кроме этого карусельные 6-ти или 10-ти чашечные распределители с вращающимся дном, имеющим одно отверстие;

3 шестеренчатых механизма для установки желаемого шага посадки;

Регулирование глубины высадки за счёт окучивающих колёс (или полозьев по заказу за доп. стоимость); Предохранительное устройство (сцепление) передаточного вала для каждого элемента;

Основа секции - рама параллелограммной конструкции, что позволяет сохранять перпендикулярное положение секции независимо от изменений рельефа почвы и обеспечивает равномерную глубину посадки;

Пружина регулировки давления на грунт секции для высадки рассады; Устройство для поддержки рассады при непосредственной высадке (гильотина);

Посадочные трубы увеличенного диаметра из нержавеющей стали;

Один распределитель рассады для каждой секции; Одно пластиковое сиденье для каждой секции;

Стандартные тракторные колёса (5.00 - 12, Ø550 x 130 мм) или увеличенного размера (6.5/80-15, Ø670 x 160), в зависимости от модели

независимые и регулируемые в высоту;

Производительность для одной секции / оператора -3 500-4 000 штук рассады в час для модели с 6 чашами, и 5 500-6 000 штук рассады в час для модели с 10 чашами;

Машина соответствует нормам ЕЭС и имеет соответствующую документацию

**ВНИМАНИЕ:** В ЗАКАЗЕ НЕОБ ХОДИМ О УКАЗЫ ВАТЬ Ш ИРИНУ М ЕЖ ДУРЯДНОГО РАССТОЯНИЯ, ШИРИНУ РАМЫ, РАБОЧУЮ КОЛЕЮ ТРАКТОРА И РАССАДОПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ, КОЛИЧЕСТВО ЧАШ И ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: ЧАШЕЧНЫЙ ИЛИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ДНОМ).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1 РЯД** |
| **1100** | 1 секция с 2 колёсами (стан.),1 ведущее(правое) и 1холостое(левое) | **5.720,00** |
| **2 РЯДА** |
| **1101** | 2 секции с 2 колёсами (стан.),1 ведущее(правое) и 1холостое(левое) | **8.510,00** |
| **3 РЯДА** |
| **1102** | 3 секции с 2 колёсами (стандарт), оба ведущие | **10.920,00** |
| **4 РЯДА** |
| **1103** | 4 секции с 2 колёсами (ув. размера), оба ведущие, укреплен. рама | **12.300,00** |
| **5 РЯДОВ** |
| **1104** | 5 секций с 2 колёсами (ув. размера), оба ведущие, укреплен. рама | **17.220,00** |
| **6 РЯДОВ** |
| **1105** | 6 секций с 2 колёсами (ув. размера), оба ведущие, укреплен. рама | **20.480,00** |
| **1106** | 6 секций с 2 колёсами (увеличен..размера), оба ведущие, cукреплённой ручной телескопической рамой | **21.770,00** |
| **1107** | 6 секций с 2 колёсами (увеличен..размера), оба ведущие, cукреплённой телескопической-гидравлической рамой | **23.400,00** |
| **1108** | 6 секций с 2 колёсами (ув.размера), оба ведущие, c укреплённойскладной гидравлической рамой 2,55 м, гидравлический маркер | **28.080,00** |
| **ДРУГИЕ МОДЕЛИ В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ** |

Стоимость указана в Евро, с НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 30%

Условия поставки: DDP г. Смоленск

**МОДЕЛЬ STDM**

**Стандартное оснащение:**

Кроме указанных для модели STM: Двойная жёсткая рама шириной 2,40 м, и размером 150х100

По два тракторных колеса на каждой раме

**ВНИМАНИЕ:** В ЗАКАЗЕ НЕОБ ХОДИМ О УКАЗЫ ВАТЬ Ш ИР И НУ М ЕЖ ДУР ЯДНОГО Р АССТОЯ НИЯ, Ш ИР ИНУ Р АМ Ы , Р АБ ОЧ УЮ КОЛ Е Ю ТРАКТОРА И РАССАДОПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ, КОЛИЧЕСТВО ЧАШ И ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: ЧАШЕЧНЫЙ ИЛИ С ВРАЩЯЮЩИМСЯ ДНОМ).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **2 РЯДА** |
| **1110** | 2 секции с 4 колёсами (станд), 2 ведущих (правых) и 2 холостых (левых) колеса | **11.180,00** |
| **3 РЯДА** |
| **1111** | 3 секции с 4 колёсами (станд), 2 ведущих (правых) и 2 холостых (левых) колеса | **14.210,00** |
| **4 РЯДА** |
| **1112** | 4 секции с 4 колёсами (станд), 2 ведущих (правых) и 2 холостых (левых) колеса, укрепленная рама | **16.640,00** |
| **5 РЯДОВ** |
| **1113** | 5 секций с 4 колёсами (станд), 2 ведущих колеса на передней раме (с 3 секциями),и1 ведущее (правое), а также 1 холостое (левое) на задней раме, укрепленная рама | **19.660,00** |
| **6 РЯДОВ** |
| **1114** | 6 секций с 4 колёсами (станд), все колеса ведущие, укрепленная рама | **21.990,00** |
| **ДРУГИЕ МОДЕЛИ В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ** |

Стоимость указана в Евро, с НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 30%

Условия поставки: DDP г. Смоленск

** Инновационная техника**

**- Опции и доп. стоимость F/C-18 - F/C 12 - F/C 10 -**

**- FLORIDA - CALIFORNIA -**

доп. ст-ть за каждую секцию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1400** | Набор 4 шестеренок для установки желаемых дистанций в ряду | **121,00** |
| **1401** | Набор для высадки с мин. интервалом вдоль ряда 10 см - дополнит. | **410,00** |
| **1402** | Комплект для высадки микро-рассады - дополнительно | **248,00** |
| **1403** | Заднее устр-во для поддержки рассады при высадке (**гильотина**) | **231,00** |
| **1404** | Прикатывающие полозья для секций с мин. междур. расстоянием 30 см- для кажд.секции \* | **229,00** |
| **1405** | Набор для защиты от ветра (Флорида/Калифорния) доп, ст-ть для каждойсекции | **83,00** |
| **1458** | Задние прикатывающие резиновые колеса farmflex, d=400 мм (ширина 80 мм,междурядье мин. 37 см или ширина 60 мм и мин. междурядье 35 см)- доп. для каждой секции | **281,00** |
| **1406** | Задние прикатывающие резиновые колеса farmflex, d=550 мм - доп. для каждой секции (мин.расст между секциями 50 cм) | **281,00** |
| **1407** | Задние прикат.резин.колёса V-образной формы, d=270 мм на 2” и 1”, дляустановления на полозьях (мин. междурядье секциями 35 см для колес на 2” и 30 см для колес на 1”) доп. ст-ть за каждую секцию | **321,00** |
| **1408** | Вращающийся распределитель, 10 чаш, (мин.междурядье 65см) только для Флориды | **249,00** |
| **1409** | Переднее резин. колесо farmflex для балансировки - доп. для каждой секции | **176,00** |
| **1410** | Передний дисковый сошник с креплением - доп. ст-ть за каждый ряд | **367,00** |
| **1411** | Набор пластин для изменения типа чаши при работе с рассадой в кассетах | **3,00** |
| **1412** | Удлинения чаш для высокой и тонкой рассады (чаши ПВХ) | **89,00** |

кубической формы - за каждую чашу

\* = при междурядьях менее 45 cм необходимо монтировать смещённые сидения или скамью

**- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ITALA -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1415** | Спец. распределитель на 15 захватов для интервалов от 15 до 52 см, доп. для каждой секции | **138,00** |
| **1416** | Шипы для металл.окучивающих колёс (16шт)-доп.для каждой секции | **117,00** |
| **1417** | Задние окучники, формирующие борозду для орошения почвы | **117,00** |
| **1419** | Распр-ль рассады в форме звезды Star, 14 захватов (интервал между рассадой от 9 до 60 см), уменьшение стоимости за секцию | **344,00** |
| **1458** | Задние прикатывающие резиновые колеса farmflex, d=400 мм (ширина 80мм, междурядье мин. 37 см или ширина 60 мм и мин. междурядье 35 см)-доп. для каждой секции \* | **281,00** |

\* = при междурядьях менее 45 cм необходимо монтировать смещённые сидения или скамью

**- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **PREZZO EURO** |
| **1430** | Разметочные устройства для ряда (стоимость двух ) | **357,00** |
| **1431** | Ручной маркер и рычаг | **586,00** |
| **1432** | Гидравлический маркер | **1.483,00** |
| **1486** | Гидравлический маркер для гидравлически складной рамы | **2.697,00** |
| **1434** | Дополнительное пластиковое сиденье с креплением | **115,00** |
| **1435** | Мягкое сиденье (дополата) | **85,00** |
| **1433** | Лемех разгребатель комьев - допольно для каждого ряда | **129,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1460** | Коробка привода передачи перед. тракт. колес на раме (за колесо) | **681,00** |
| **1436** | Комплект для установки доп. ведущего колеса | **127,00** |
| **1437** | Тракторные колёса регулируемые гидравлически (стоимость двух) | **1.402,00** |
| **1452** | 2 тракторных колеса увеличенного размера (дополнительно) | **452,00** |
| **1453** | Пара тракторных колёс с передачей, ручной регулировкой высоты,доплата за увеличен.колёса или по коду 1452 | **910,00** |
| **1454** | Пара тракторных колёс с передачей, гидравлической регулировкойвысоты, доплата за увеличен.колёса или по коду 1452 | **1.401,00** |
| **1455** | Передний резиновый каток с коробкой передачи, до 2,5 м | **5.170,00** |
|  |
| **1438** | Устройство для полива «краник» -дополн.для каждого ряда | **313,00** |
| **1439** | Резервуар ёмкостью 200 л. с рамой | **818,00** |
| **1440** | Резервуар ёмкостью 300 л. с рамой | **889,00** |
| **1441** | Дополнительный кран для дополнительного резервуара | **55,00** |
| **1442** | Вращающаяся карусель для рассады (для 4 кассет)+ крепление | **226,00** |
| **1443** | Дополнит. ящик для рассады + крепление | **123,00** |
| **1456** | Доп. подставка для кассет в форме башни (для 6 кассет) зафиксирована на раме | **226,00** |
| **1445** | Доп. подставка (leggio) 2-уровневая ширина 104 или 124 см (дополнительно) | **389,00** |
| **1444** | Доп. подставка (leggio) 2-уровневая ширина 208 или 248 см (дополнительно) | **606,00** |
| **1457** | Большая автономная подставка для кассет фиксирована на раме(макс2,5м),сиденья или скамья с задней стороны машины | **1.576,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1458** | Трехточечное устройство пониженное | **1.136,00** |
| **1459** | Kомплект двойной рамы для продвиж. трехточечного устройства | **671,00** |
| **1446** | Рама от 2,00 до 3,00 м дополнительно | **121,00** |
| **1447** | Рама от 3,00 до 4,00 м дополнительно | **203,00** |
| **1448** | Рама телескопическая ручная, дополнительно | **1.261,00** |
| **1449** | Рама телескопическая гидравлическая, дополнительно | **2.883,00** |
| **1450** | Укрепленная рама (внешнее укрепление), дополнительно | **907,00** |
| **1451** | Гидравлически складная рама без маркера, дополнительно | **7.006,00** |

**- МИКРОГРАНУЛЯТОР -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1500** | 1-ряд, 1 пластиковый бункер на 10 л | **1.031,00** |
| **1501** | 2-ряда, 1 пластиковый бункер на 20 л | **1.312,00** |
| **1508** | 2-ряда, 1 пластиковый бункер на 10 л | **1.384,00** |
| **1502** | 3-ряда, 1 пластиковый бункер на 20 л + 1 бункер на 10 л | **2.035,00** |
| **1509** | 3-ряда, 1 пластиковый бункер на 10 л | **2.109,00** |
| **1503** | 4-ряда, 2 пластиковых бункера на 20 л | **2.284,00** |
| **1510** | 4-ряда, 2 пластиковых бункера на 10 л | **2.429,00** |
| **1504** | 5-рядов, 2 пластиковых бункера на 20 л + 1 бункер на 10 л | **3.008,00** |
| **1511** | 5-рядов, 5 пластиковых бункера на 10 л | **3.153,00** |
| **1505** | 6-рядов, 3 пластиковых бункера на 20 л | **3.255,00** |
| **1512** | 6-рядов, 6 пластиковых бункера на 10 л | **3.472,00** |
| **1506** | Передача эл. мотора 12 V-один на каждую кассету (дополнительно) | **244,00** |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Цепная передача стандарт, объемные распределители; по заказу за доп. стоимость передача электромотором.

**NOTA:** Возможность установления ящика микрогранулятора сзади секций California и Florida; цена останется неизменной, также как при установлении на раму машины.

**- Механизм для удобрения -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код** | **Описание** | **ЦЕНА ЕВРО** |
| **1510** | 1– ряд, 1 бункер из нерж. стали на 135 л | **1.287,00** |
| **1511** | 2- ряда, 1 бункер из нерж. стали на 135 л | **1.534,00** |
| **1512** | 3- ряда, 1 бункер из нерж. стали на 135 л | **1.770,00** |
| **1513** | 4- ряда, 2 бункера из нерж. стали на 135 л | **2.516,00** |
| **1514** | 5- рядов, 2 бункера из нерж. стали на 135 л | **2.761,00** |
| **1515** | 6- рядов, 2 бункера из нерж. стали на 135 л | **3.009,00** |
| **1516** | 6- рядов, 3 бункера из нерж. стали на 135 л | **3.890,00** |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Цепная передача стандарт, объемные распределители; по заказу за доп. стоимость передача электромотором проконтролировать возможность изготовления.