**Вальцовые плющилки гранул ROmiLL SG600, SG900, SG1200**

Плющилки гранул ROmiLL SG – это по сути модифицированные вальцовые дробилки. Их используют чаще всего для приготовления смесей для домашней птицы, главным образом, для цыплят. Структура помола (размеры частиц) точно и быстро регулируется единым центральным регулирующим болтом. При измельчении гранул на машинах ROmiLL отход в виде пыли – минимален.

**Модель SG600** встречается в хозяйствах всех типов. Оптимальная мощность и выгодная цена – это основные аргументы для приобретения данной машины. Они используются на крупных предприятиях или объединениях сельскохозяйственного производства при эксплуатации технологических линий кормоцехов со средней производительностью.

**Модель SG900** используется на крупных предприятиях по производству кормов и в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Используется при эксплуатации технологических линий со средней производительностью.

**Модель SG1200** – это наиболее производительные машины типовой серии. Они предназначены, главным образом, для промышленных изготовителей комбикормов. Обычно эксплуатируются на высокопроизводительных технологических линиях.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

* Минимальный отход пыли при плющении гранул позволяет исключить из технологической линии просеивающее оборудование.
* Дробленое зерно из прокатных дробилок отличается однородной структурой с минимальным количеством пыли. Такой корм наиболее физиологичен.
* Величина частиц дробленого продукта может быть настроена оптимально для соответствующих половозрастных групп животных. Это способствует повышению усвояемости питательных веществ зерна, а, следовательно, и производственной эффективности кормов.

| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | **SG600**  | **SG900**  | **SG1200**  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Электродвигатель (3 x 400В, 50 Гц) | 11 kВт | 15 kВт | 18 kВт |
|  Производительность | 7-9 т/ч | 12-20 т/ч | 20-30 т/ч |
|  Вес | 926 кг | 1140 kг | 1209 kг |

* В стандартном исполнении модель SG600 поставляется с воронкой, модели SG900 и SG1200 – с воронкой и крышкой воронки.

| **Дополнительные опции** | **SG600, евро**  | **SG900, евро**  | **SG1200, евро**  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Крышка воронки | 400 | - | - |
|  Магнит |  |  |  |
| Панель электропроводки | 470 | 960 | 1290 |
| Дозировочный турникет | - | 5200 | 5600 |

**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке с завода
* Стоимость: SG600/ SG900/SG1200 - 16437/23624/37005 евро.