**Вальцовые плющилки рапсовых семян ROmiLL SR600, SR900, SR1200**

Дробилки рапсовых семян ROmiLL SR – это по сути модифицированные вальцовые дробилки. Они несут в себе идею использования дробленого рапса при приготовлении комбикормов в период перепроизводства данной культуры и выгодной цены на неё. Быстрая окупаемость обеспечивается лучшей усваиваемостью корма (исключение ожирения животных) и заменой рапсового жмыха в комбикормах.

Машины серии SR также могут использоваться в цехах прессования масла для предварительного измельчения перед подачей на пресс.

**Модель SR600** относится к наиболее популярным машинам среднего класса мощности. Она предназначена для применения на предприятиях сельскохозяйственного производства средних размеров. Может работать автономно, выдавая установленные дозы кормов, а также непрерывно в сменной работе, в качестве составной части простых технологических комплексов.

**Модель SR900** – вторая по мощности машина типовой серии, предназначена, главным образом, для промышленных производителей комбикормов, устанавливается в сверхмощных технологических линиях и на кормозаводах крупных сельскохозяйственных производителей.

**Модель SR1200** – это наиболее производительные машины типовой серии. Они предназначены только для промышленных изготовителей комбикормов. Обычно эксплуатируются на высокопроизводительных технологических линиях.

#### *images*ПРЕИМУЩЕСТВА ROmiLL:

* Не происходит прилипание обрабатываемой массы к стенкам и агрегатам машины.
* Полностью исключено наличие в обработанной массе целых семян подмаренника.
* Остаток неизмельченных семян колеблется в пределах 0,2-1,5%.
* Выход масла при прессовании дробленого рапса увеличивается на 5%.

| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | **SR600**  | **SR900** | **SR1200**  |
| --- | --- | --- | --- |
|  электродвигатель (3 x 400В, 50 Гц) | 15 кВт | 30 кВт | 37 кВт |
|  Производительность  | 5 т / ч | 9 т / ч | 12 т / ч |
|  вес | 956 кг | 1332 кг | 1679 кг |

* В стандартном исполнении модель SG600 поставляется с воронкой, модели SG900 и SG1200 – с воронкой и крышкой воронки.

| **Дополнительные опции** | **SG600, евро**  | **SG900, евро**  | **SG1200, евро**  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Крышка воронки | 400 | - | - |
|  Магнит |  |  |  |
| Панель электропроводки | 470 | 960 | 1290 |
| Дозировочный турникет | - | 5200 | 5600 |

**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке с завода
* Стоимость SR600/ SR900/SR1200 - 16685/24243/37872 евро.