**Вальцовая дробилка ROmiLL S900**

Вальцовую дробилку с валиками длиной 900 мм можно использовать как в промышленных комбикормовых цехах, так и в крупных сельхозпредприятиях. Вальцовая дробилка ROmiLL S900 способна работать круглый год.

Модели дробилок серии S оснащены вальцами с режущей поверхностью (см. фото слева). Скорость вращения вальцов - 1000/500 об/мин. Они разрезают зерно при прохождении между двумя рифлеными вальцами. Приготовленный корм подходит для свиней и птицы.

#### imagesПРЕИМУЩЕСТВА:

* По сравнению с молотковой мельницей при тонком помоле для поросят вальцовая дробилка ROmiLL позволяет экономить приблизительно 30 %, а при крупном помоле для домашней птицы вплоть до 70 % электроэнергии.
* Дробленое зерно из прокатных дробилок отличается однородной структурой с минимальным количеством пыли. Такой корм наиболее физиологичен.
* Величина частиц дробленого продукта может быть настроена оптимально для соответствующих половозрастных групп животных. Это способствует повышению усвояемости питательных веществ зерна, а, следовательно, и производственной эффективности кормов.

| **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | **МЕЛЬНИЦА S900** |
| --- | --- |
| Электродвигатель (3 x 400В, 50 Гц) | 37\*) kВт |
| Производительность | мелкий продукт | 7-9 т/ч |
| грубый продукт | 14-20 т/ч |
| Вес | 1387 кг |

\*) оснащаются также альтернативными двигателями 22 кВт и 30 кВт..

* В стандартном исполнении поставляется с воронкой и крышкой воронки.

**Дополнительные опции:**

* Магнит
* Панель электропроводки 960 евро
* Дозировочный турникет 5200 евро

**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке с завода
* Стоимость 24243 евро.