**Измельчитель веток прицепной DR RAPID-FEED 30.00 Pro-XL**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальный размер измельчаемых веток, мм | До 140 |
| Двигатель  | Бензин, 18 л.с., Briggs & Stratton |
| Запуск | электрический |
| Окно подачи для веток, мм | 635х838 |
| Гарантия на двигатель | 3 года |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | До 72 |
| Вес, кг | 222,7 |
| Количество цилиндров двигателя | 2 |
| Топливный фильтр | Есть |
| Диаметр диска, мм | 508 |
| Толщина диска, мм | 19 |
| Вес диска, кг | 35 |
| Масляный фильтр | Есть |
| Габаритные размеры, мм | 1473х1232х1473 |