****

# Планировщик грунта Rossetto серии LRI



Планировщики почвы применяются в сельском хозяйстве для выравнивания полей при выращивании риса и других культур требовательных к ровной поверхности почвы, закладки садов, подготовки участков под теплицы, в строительстве при выравнивании поверхности для дорог, аэропортов и спортивных площадок, в промышленности для планировки производственных площадей.

Надежный планировщик, который идеально подходит для больших земляных работ. гидравлический привод для изменения угла наклона позволяет перемещать землю с обочин. В сочетании с тракторов обеспечивает стабильность и отличное выравнивание.

**Технические характеристики:**

* Высота ножа 90 см
* Произведено из штампованной стали
* Гидравлический вращающийся нож
* Гидравлический привод мачты приемника лазерного луча
* Тележка с 2 колесами на балансирах
* Независимая гидравлическая система
* Задние габаритные огни
* Складная рама с гидравлическим приводом, транспортная ширина 2,50 м (для модели 35-40)

**Дополнительные опции:**

* Лазерная система для строительства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ширина захвата, м** | **Мощность трактора, л.с.** | **Цена , евро** |
| LRI/25 | 2,50 | От 70 | 15 075.00 |
| LRI/30 | 3,00 | От 100 | 15 611.00 |
| LRI/35 | 3,50 | От 150 | 17 222.00 |
| LRI/40 | 4,00 | От 180 | 17 759.00 |

**Доп. опция: Лазерное система для строительства 4935 евро**

**Условия поставки:**

* Срок поставки 30 рабочих дней
* Поставка осуществляется со склада г. Смоленск, РФ
* Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по готовности товара к отгрузке
* Стоимость указанна с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала