Косилка-робот Lynex GT-1500

Профессиональная самоходная беспилотная машина для окашивания придорожных склонов, площадей с повышенной влажностью (в т.ч. заболоченных). Данная косилка-робот с дизелем Caterpillar в 100 л.с. способен проводить работы в самых экстремальных условиях, где даже самый маленький трактор с косилкой не сможет справиться – велика вероятность опрокидывания трактора на склоне либо увязания в заболоченных почвах.

Металло-резиновая гусеница позволяет иметь безупречное сцепление на склонах с углом до 55 градусов.

Машина имеет задний гидравлический привод и передний вал отбора мощности, что позволяет установить косилку спереди, а так же две боковые сзади, тем самым увеличив рабочую ширину до 2,5 метров – что не позволяет ни одна другая аналогичная машина в мире!

Купить косилку-робот Lynex можно с доставкой по России.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон работы пульта ДУ | До 800 м. |
| Угол работы | До 55 град. |
| Марка двигателя | Caterpillar |
| Мощность двигателя, л.с. | 100 |
| Гидр. регулируемая ширина колеи | 1600 мм до 2300 мм |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 |