**Почвенные фрезы для горных пород Agri-World – серия FRP-25**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | FPR-70.25; FRP-90.25; FPR-115.25; FPRD-135.25; FPRD-160.25; FPRD-180.25; FPRD-200.25; FPRD-220.25 |
| Необходимая мощность, л.с. | 80-90; 110-130; 120-140; 150-170; 180-220; 220-280; 240-280; 280-330 |
| рабочая ширина, мм | 700; 900; 1150; 1350; 1600; 1800; 2000; 2200 |
| Общая ширина, мм | 1150; 1350; 1600; 2050; 2300; 2500; 2700; 2900 |
| рабочая глубина, мм | 250 |
| ВОМ, об/мин | 540-750; 540-750; 540-750; 540-750; 540-750; 750-1000; 750-1000; 750-1000 |
| Вес, кг | 1400; 1900; 2500; 3200; 3600; 5200; 5750; 6350 |