**Универсальная почвенная фреза – серия FPR-07**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | FPR-70.07; FPR-90.07; FPR-115.07; FPR-135.07; FPR-160.07; FPR-180.07; FPR-200.07; FPR-220.07; FPR-250.07 |
| Необходимая мощность, л.с. | 60-70; 60-80; 80-90; 80-100; 90-110; 110-130; 130-150; 150-170; 170-200; |
| рабочая ширина, мм | 700; 900; 1150; 1350; 1600; 1800; 2000; 2200; 2500 |
| общая ширина, мм | 1150; 1360; 1570; 1780; 1990; 2200; 2500; 2740; 3000 |
| рабочая глубина, мм | 70 |
| ВОМ, об/мин | 540/750-750/1000 |
| Вес, кг | 1000; 1150; 1300; 1450; 1900; 2400; 2600; 3000; 3200 |