**Универсальная почвенная фреза – серия FPRD-02**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | FPRD-90.02; FPRD-110.02; FPRD-120.02; FPRD-140.02; FPRD-160.02; FPRD-180.02; FPRD-200.02; FPRD-220.02; FPRD-250.02 |
| Необходимая мощность, л.с. | 60-70; 60-70; 60-70; 70-80; 80-90; 90-110; 120-140; 160-200; 180-200 |
| рабочая ширина, мм | 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2500 |
| общая ширина, мм | 1300; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2500; 2600; 2900 |
| рабочая глубина, мм | 20 |
| ВОМ, об/мин | 540-1000 |
| Вес, кг | 1000; 1050; 1150; 1230; 1300; 1400; 1800; 2200; 2500 |