**Почвенная фреза для каменистой земли – серия 0FSS**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | 0FSS-150.16 |
| Необходимая мощность, л.с. | 75-85 |
| рабочая ширина, мм | 1550 |
| Ширина ротора, мм | 1130 |
| рабочая глубина, мм | 100 |
| ВОМ, об/мин | 540 |
| Вес, кг | 1200 |