**Почвенная фреза для каменистой земли – серия 2FSU/2FSD**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | 2FSD-190.28 |
| Необходимая мощность, л.с. | 150-170 |
| рабочая ширина, мм | 1970 |
| Ширина ротора, мм | 1550 |
| рабочая глубина, мм | 200 |
| ВОМ, об/мин | 1000 |
| Вес, кг | 2500 |