**Почвенная фреза для каменистой земли – серия 2FSDP**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | 2FSDP-150.20 |
| Необходимая мощность, л.с. | 130-150 |
| рабочая ширина, мм | 1550 |
| Ширина ротора, мм | 1130 |
| рабочая глубина, мм | 300 |
| ВОМ, об/мин | 1000 |
| Вес, кг | 2300 |