**Почвенная фреза для каменистой земли – серия 2FSDP**

****

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Модели | 2FSDP-240.36 |
| Необходимая мощность, л.с. | 200-240 |
| рабочая ширина, мм | 2390 |
| Ширина ротора, мм | 1970 |
| рабочая глубина, мм | 300 |
| ВОМ, об/мин | 1000 |
| Вес, кг | 3350 |