Уважаемые господа!

Предлагаем Вашему

вниманию трактор ТГ-75.М3 с бульдозерным оборудованием и его модификации

  

 Гусеничный трактор общего назначения ТГ-75, тягового класса 3 по ГОСТ 27021-86 предназначается для работы в сельском хозяйстве с навесными, полунавесными, прицепными навесными машинами и орудиями на повышенных скоростях. Может использоваться на легких строительных, мелиоративных и других работах.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип трансмиссии, | **Механическая** |
| длина, без механизма навески ( с механизмом навески), мм. | **3998 (4470)** |
| Ширина, см | **1740** |
| Высота, см | **2730** |
| Колея, мм | **1330** |
| База, мм | **1612** |
| Масса конструкционная, кг | **5850** |
| Двигатель, | **А-41СИ, Д-245.5S2** |
| Мощность двигателя, эксплуатационная, кВт (л.с.) | **69 (94), 70(95)** |
| Удельный расход топлива, г/кВтч (г/л. с. ч.) | **226,6 (167), 229(169)** |
| Удельное давление на грунт, МПа | **0,045** |

**Гарантия: 12 месяцев**

**Срок поставки: 45 дней**

**Цена: 2 678 000 рублей (цена указана с утилизационным сбором)**